
XLS-500 ПЕРЕТВОРЮВАЧ 
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ОСНОВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРАМЕТР: 
Макс механічна швидкість：100 шт./хв
Ширина розмотування ≦500 мм 

Розмотати діам.  ≦600 мм
Перемотування діам：≦100 мм
Електричний：AC380V50HZ
Загальна потужність ：6KW
Каркас зі сталевої пластини：12 мм
Вага машини ：0.9 тонн
Колір：білий і чевроний 

Розміри ：(L：2000 мм  W:1240 мм H:1350м)
ГОЛОВНА МАШИНА
1. Рама машини виготовлена зі сталевої пластини, сталевої конструкції
2. Розмотування здійснюється за типом повітряного вала з ЕРС.
Контроль натягу за допомогою 2.5 кг EPC застосовується аналоговим EPC типу ЕРС-360
Ця машина оснащена сигналізацією для нагадування про зміну ролика перед останнім виловом павутини. (Ми можемо встановити час безкоштовно)
Тип регулювання: ручне регулювання.
3. Тип основного приводу: оснащений ветродвигуном потужністю 1,5 кВт з інвертованим драйвером потужністю 1,5 кВт 

4. Перемотування деталей здійснюється без валовим способом.

Використання різака без стрижневим циліндричним літаючим ножем для різання
Зміна пристрою уповільнення ролика: перед виловом матеріалу машина спрацює сигналізацією про уповільнення
Машина з кришкою для безпеки та попереджувальною дошкою в небезпечних частинах.

	Назва частини 
	Назва запчастини 
	Тип
	 QYT
	Походження

	Головний центр управління
	Сенсорний екран
	TK6070IP
	1
	Усі

	
	PLC
	AFPX-C38AT-F
	1
	Panasonic, Японія

	Головна привідна частина
	Векторний двигун
	1.5KW
	1
	Шанхай 



	
	Інвертувати драйвер
	1.5KW
	1

	Mitsubishi, Японія

	Перемотування напруги 
	Серводвигун
	1.0KW
	1
	Fuji, Японія

	
	Сервопривід
	1.0KW
	1
	Fuji, Японія

	Зняти напругу 
	Порошковий гальмівний 
	FZ-2.5KG
	1
	Ланьлінь, Хайан, Китай

	
	Датчик натискання 
	LDB-30KG
	2
	Шеньчжень

	Пристрій EPC 
	Аналог EPC
	EPC-360
	1
	Кесай, Китай


ОСНОВНІ ЧАСТИНИ ЕЛЕКТРИКИ
Список запчастин
	№
	Назва 
	QTY
	Зауваження

	1
	Розвідний ключ 8”
	1 шт
	

	2
	Хрестова викрутка
	1 шт
	

	3
	Мінус викрутка

	1 шт
	

	4
	Шестигранний ключ
	1 комлект
	

	5
	Масляна банка 
	1 шт
	

	6
	Книга посібника 
	1 шт
	

	7
	Каблук
	6 шт
	

	8
	13-16 гайковий ключ
	1 шт
	



